|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **12346** | | **23141** | | **11111** | |
|  | **RELEASE** | | **RELEASE** | | **RELEASE** | |
| **VERSION** | **TIEMPO** | **SPEEDUP**  **(Paralelo)** | **TIEMPO** | **SPEEDUP**  **(Paralelo)** | **TIEMPO** | **SPEEDUP**  **(Paralelo)** |
| Serial | 0,125 segundos | - | 133,402 segundos | - | 41,846 segundos | - |
| Varios Threads | 0,012 segundos | 10,41 | 6,607 segundos | 20,19 | 1,349 segundos | 5,72 |
| IsPrime modificado | 0,009 segundos | 13,88 | 6,43 segundos | 20,74 | 1,275 segundos | 5,95 |
| EVEN/ODD (Criba) | 0,003 segundos | 41,66 | 0,135 segundos | 988 | 0,05 segundos | 30,98 |

Las pruebas se realizaron en las computadoras del Lab 104 en la ECCI. Intel XEON ,16 CPUs y 32 GB Ram.